**深圳市智铭汇科技有限公司**

**产品参数**

屏幕参数

|  |  |
| --- | --- |
| 规格 | 15.6英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 可视角度 | 45/45/20/40（上/下/左/右） |
| 分辨率 | 1920\*1080 |
| 可视面积 | 344.16(W)×193.59(H)mm |
| 反应时间 | ≤12ms |
| 亮度 | 220cd/㎡ |
| 颜色 | 262K , 45% NTSC |
| 对比度 | 500:1 |
| 工作温度 | -20°C ~ 55°C |

**主板参数**

|  |  |
| --- | --- |
| CPU | 瑞芯微RK3288/四核 ARM Cortex-A17 1.8GHZ MPCore |
| GPU | Mali-T764 |
| 多媒体支持（硬件解码） | 视频支持：MPEG-1, MPGE-2, MPGE-4,H.263, H.264 ,H.265，AVS,VC-1，RV,VP6/VP8，MVC,(UP TO 216OP) 音频支持：MP3，WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AC-3,DTS(需要license) |
| RAM | 2GB DDR3（可选4GB） |
| 内存 | Emmc8GB（可选16GB、32GB） |
| 存储卡 | CF卡，最大可支持到64G |
| 扬声器 | 支持内置8欧姆/8瓦高保证内置音箱 |
| MIC | 支持 |
| WIFI | 802.11ac/n/g无线局域网、广域网 |
| BT | 内置BT4.0 |
| 以太网 | RJ\_45 100M |
| 3G功能 | 支持3G/4G上网（可选配，默认无） |
| 操作系统 | 安卓5.1 |
| 语言 | 支持中英文等多国语言 |

**触摸屏**

|  |  |
| --- | --- |
| 类型 | 10点电容触摸屏 |
| 接口方式 | USB2.0全速 |
| 玻璃特性 | 钢化、透光率95% |
| 线性误差 | <5mm |
| 扫描速度 | 40scans/s |
| 最小触摸体直径 | 5mm |
| 耐久性 | 承受超过60000000次以上的单点触摸 |
| 表面硬度 | 莫氏7级 |
| 工作温度 | -30°C ~ 55°C |
| 屏体特性 | 无漂移、不随环境产生变化、全角度抗强光照射 |
| 适用系统 | Android、Windows 7、Windows 2000/XP/2003/Vista/CE、Linux |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **联系人** | **业务QQ** | **电话** |
| **阮** | **506767857** | **15019221639** |